##### Obecné informace / *Allgemeine Informationen*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Jméno a příjmení /**  *Name und Vorname* | **Osobní číslo**  *Personalnummer* | **Datum**  *Datum* | **Podpis**  *Unterschrift* |

1. **Otázky /** *Fragen***:**

**1)** Co je to CMT?

**a)** pevně daný a “zmrazený” výrobní proces

**b)** v tomto výrobním procesu lze libovolně měnit parametry, nástroje, stroje, měřidla,…

**c)** Lze měnit pouze stroje, ostatní nelze

**2)** Kde najdu informaci, že se jedná o CMT díl?

**a)** mistr mě o tom bude informovat

**b)** v průvodce (tzv. Laufkartě)

**c)** v BB výkresu i v průvodce (Laufkartě) je o tom uvedená poznámka

**3)** Na kolik procent má být nastaven potenciometr?

**a)** na 90%

**b)** na 100%

**c)** dle rozhodnutí mistra nebo technologa

**4)** Co udělám, zjistím-li nějakou anomálii na součástce nebo řezném nástroji?

**a)** ohlásím to přes Helios kvalitě,mistrům a technologům a ve výrobě tohoto dílu (S/N) dále   
 nepokračuji a řídím se dále jejich instrukcemi, díl označím žlutým lístečkem, zapíši do průvodky

**b)** pokračuji dál ve výrobě bez ohledu na toto zjištění

**c)** ve výrobě tohoto kusu dale nepokračuji, ohlásím to přes Helios a čekám a čekám

**5)** O případném dalším opracování součástky rozhoduje

**a)** vždy ATP

**b)** programátor, technolog či pracovník kvality v případě, že nejhlubší místo poškození leží ve   
 vzdálenosti ≥ 1 mm od finální kontury; do 1 mm rozhoduje ATP

**c)** není nikdy potřebné rozhodnutí ATP; rozhoduje pouze mistr

**6)** Při případné schválené opravě technology/kvalitáři je potřeba u takového CMT dílu

**a)** zachovat sériové parametry ( stejná AVO, stejné nástroje, atd. …)

**b)** výrobní parametry si může operátor libovolně měnit

**c)** výrobní parametry může měnit pouze technolog po dohodě s oddělením kvality  
  
**7)** Zjistím-li jakoukoliv odchylku od výrobního plánu ( např. výpadek chladící kapaliny, výpadek a  
 pokles proudu, chyby při manipulaci – jako např. upadnutí části stroje, problémy s přípravkem atd.),

**a)** není potřeba hlásit nic

**b)** je nutné hlásit pouze výpadek proudu

**c)** nahlásím vše i dodatečně Heliosem, zapíšu do průvodky vzadu a případně, týká-li se to přímo   
 mašiny, zapíšu to i do Knihy stroje

**3.** **Výsledek /** *Ergebnis***:**

Test obsahuje 7 otázek. Úspěšné zvládnutí testu předpokládá zvládnutí minimálně 70 % (zde alespoň 5 otázek správně). / *Test umfasst 7 Fragen. Bestandenes Test heißt mindestens 70% richtig geantwortete Fragen (hier mindestens 5 Fragen).*

**Výsledek testu:**  **V testu obstál /** *bestanden***: 🞎 V testu neobstál /** *nicht bestanden***: 🞎**

**Školitel /** *Trainer***:**

Datum Podpis